# Montere feste og takklemme BM 3 (se bilde )

Skyv festet i skinnene på undersiden av den dreibare holderen til det låses. Du tar av festet ved å trekke det ut av den dreibare holderen.

Med magnetene til den monterte festet kan du feste den dreibare holderen på takklemmen .

- Hold fingrene unna baksiden på det magnetiske tilbehøret når du fester tilbehøret på overflater. Magnetenes sterke trekkraft kan føre til at fingrene blir fastklemt.