# Technické údaje

Otočná platforma | RM 3
--- | ---
Vecné číslo |
Prevádzková teplota | –10 °C … +50 °C
Skladovacia teplota | –20 °C … +70 °C
Max. výška použitia nad referenčnou výškou | 2 000 m
Max. relatívna vlhkosť vzduchu | 90 %
Stupeň znečistenia podľa IEC 61010-1 | 2A)
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014 | 0,46 kg
Stupeň ochrany | IP54 (chránené proti prachu a striekajúcej vode)

A)

  Vyskytuje sa len nevodivé znečistenie, pričom sa však príležitostne očakáva dočasná vodivosť spôsobená kondenzáciou.

Na jednoznačnú identifikáciu vašej otočnej platformy slúži sériové číslo uvedené na typovom štítku.

Diaľkové ovládanie | RC 2
--- | ---
Vecné číslo |
Pracovná oblasťA) | 20 m
Prevádzková teplota | –10 °C … +50 °C
Skladovacia teplota | –20 °C … +70 °C
Max. výška použitia nad referenčnou výškou | 2 000 m
Max. relatívna vlhkosť vzduchu | 90 %
Stupeň znečistenia podľa IEC 61010-1 | 2B)
Batérie | 3 × 1,5 V LR3 (AAA)
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014 | 0,05 kg

A)

  Pracovná oblasť sa môže zredukovať nepriaznivými podmienkami okolia (napr. priame slnečné žiarenie).

B)

  Vyskytuje sa len nevodivé znečistenie, pričom sa však príležitostne očakáva dočasná vodivosť spôsobená kondenzáciou.

Na jednoznačnú identifikáciu vášho diaľkového ovládania slúži sériové číslo uvedené na typovom štítku.