# Mise en service de la télécommande

Tant que les piles insérées délivrent une tension suffisante, la télécommande est prête à l’emploi.

Positionnez le plateau pivotant de manière à ce que les signaux émis par la télécommande puissent atteindre directement l’un des capteurs . Si la télécommande ne peut pas être orientée directement vers un capteur, sa portée s’en trouve réduite. Mais il est alors possible d’augmenter la portée en jouant sur la réflexion du signal (p. ex. sur des murs).