# مشخصات فنی

صفحه گردان | ‎RM 3‎
--- | ---
شماره فنی |
دمای کاری | ‎−10 °C … +50 °C‎
دمای نگه داری در انبار | ‎−20 °C … +70 °C‎
حداکثر ارتفاع کاربری روی ارتفاع مرجع | ‎2000 m‎
حداکثر رطوبت نسبی هوا | 90 %
درجه آلودگی مطابق استاندارد ‎IEC 61010-1‎ | A)2‏
وزن مطابق استاندارد ‎EPTA‎‑Procedure 01:2014‎ | ‎0,46 kg‎
نوع حفاظت | ‎IP54‎ (ضد گرد و غبار و مصون در برابر پاشش آب)

A)

  زیرنویس: تنها آلودگی بدون قابلیت هادی شدن دیده می شود که با پیشبینی وجود شبنم به طور موقت، قابلیت هادی شدن انتظار می‌رود.

برای شناسایی مشخص صفحه گردان ‌خود از شماره سری روی برچسب دستگاه استفاده نمایید.

دستگاه کنترل از راه دور | ‎RC 2‎
--- | ---
شماره فنی |
محدوده کاریA) | ‎20 m‎
دمای کاری | ‎−10 °C … +50 °C‎
دمای نگه داری در انبار | ‎−20 °C … +70 °C‎
حداکثر ارتفاع کاربری روی ارتفاع مرجع | ‎2'000 m‎
حداکثر رطوبت نسبی هوا | 90 %
درجه آلودگی مطابق استاندارد ‎IEC 61010-1‎ | B)2‏
باتری ها | ‎3 × 1,5 V LR3 (AAA)‎
وزن مطابق استاندارد ‎EPTA‎‑Procedure 01:2014‎ | ‎0,05 kg‎

A)

  محدوده کاری ممکن است با شرایط نامناسب محیط (تابش مستقیم خورشید) کاهش یابد.

B)

  زیرنویس: تنها آلودگی بدون قابلیت هادی شدن دیده می شود که با پیشبینی وجود شبنم به طور موقت، قابلیت هادی شدن انتظار می‌رود.

برای شناسایی مشخص کنترل از راه دور ‌خود از شماره سری روی برچسب دستگاه استفاده نمایید.