# Tehnički podaci

Okretno postolje | RM 3
--- | ---
Kataloški broj |
Radna temperatura | –10 °C … +50 °C
Temperatura skladištenja | –20 °C … +70 °C
Maks. rad na visini iznad referentne visine | 2000 m
Maks. relativna vlažnost zraka | 90 %
Stupanj onečišćenja sukladno normi IEC 61010-1 | 2A)
Težina prema EPTA-Procedure 01:2014 | 0,46 kg
Vrsta zaštite | IP54 (zaštićeno od prašine i prskanja vode)

A)

  Dolazi do samo nevodljivog onečišćenja pri čemu se povremeno očekuje prolazna vodljivost uzrokovana orošenjem.

Za jednoznačno identificiranje vašeg okretnog postolja služi serijski broj na tipskoj pločici.

Daljinski upravljač | RC 2
--- | ---
Kataloški broj |
Područje radaA) | 20 m
Radna temperatura | –10 °C … +50 °C
Temperatura skladištenja | –20 °C … +70 °C
Maks. rad na visini iznad referentne visine | 2000 m
Maks. relativna vlažnost zraka | 90 %
Stupanj onečišćenja sukladno normi IEC 61010-1 | 2B)
Baterije | 3 × 1,5 V LR3 (AAA)
Težina prema EPTA-Procedure 01:2014 | 0,05 kg

A)

  Područje rada može se smanjiti zbog nepovoljnih uvjeta okoline (npr. izravno sunčevo zračenje).

B)

  Dolazi do samo nevodljivog onečišćenja pri čemu se povremeno očekuje prolazna vodljivost uzrokovana orošenjem.

Za jednoznačno identificiranje vašeg daljinskog upravljača služi serijski broj na tipskoj pločici.