# 技術性數據

轉檯 | RM 3
--- | ---
產品機號 |
工作溫度 | –10 °C … +50 °C
儲藏溫度 | –20 °C … +70 °C
最高適用海拔 | 2000 m
空氣相對濕度最大值 | 90 %
依照 IEC 61010-1，污染等級為 | 2A)
重量符合 EPTA‎‑Procedure 01:2014 | 0.46 kg
防護等級 | IP54 （防塵防潑濺）

A)

  只產生非傳導性污染，但應預期偶爾因水氣凝結而導致暫時性導電。

從產品銘牌的序號 即可確定您的轉檯類型。

遙控器 | RC 2
--- | ---
產品機號 |
工作範圍A) | 20 m
工作溫度 | –10 °C … +50 °C
儲藏溫度 | –20 °C … +70 °C
最高適用海拔 | 2000 m
空氣相對濕度最大值 | 90 %
依照 IEC 61010-1，污染等級為 | 2B)
電池 | 3 × 1.5 V LR3（AAA）
重量符合 EPTA‎‑Procedure 01:2014 | 0.05 kg

A)

  工作範圍在不利的環境條件下（例如陽光直射），工作範圍將縮小。

B)

  只產生非傳導性污染，但應預期偶爾因水氣凝結而導致暫時性導電。

從產品銘牌的序號 即可確定您的遙控器類型。