# Tekniske data

Dreibar holder | RM 3
--- | ---
Artikkelnummer |
Driftstemperatur | –10 °C … +50 °C
Lagringstemperatur | –20 °C … +70 °C
Maks. brukshøyde over referansehøyde | 2000 m
Maks. relativ luftfuktighet | 90 %
Forurensningsgrad i henhold til IEC 61010-1 | 2A)
Vekt i samsvar med EPTA‎‑Procedure 01:2014 | 0,46 kg
Kapslingsgrad | IP54 (beskyttet mot støv og vannsprut)

A)

  Det oppstår bare ikke-ledende smuss, men det forventes nå og da forbigående ledeevne forårsaket av kondens.

Din dreibare holder kan identifiseres entydig ved bruk av serienummeret på typeskiltet.

Fjernkontroll | RC 2
--- | ---
Artikkelnummer |
RekkeviddeA) | 20 m
Driftstemperatur | –10 °C … +50 °C
Lagringstemperatur | –20 °C … +70 °C
Maks. brukshøyde over referansehøyde | 2000 m
Maks. relativ luftfuktighet | 90 %
Forurensningsgrad i henhold til IEC 61010-1 | 2B)
Batterier | 3 × 1,5 V LR3 (AAA)
Vekt i samsvar med EPTA‎‑Procedure 01:2014 | 0,05 kg

A)

  Arbeidsområdet kan reduseres ved ugunstige forhold i omgivelsene (f.eks. direkte sollys).

B)

  Det oppstår bare ikke-ledende smuss, men det forventes nå og da forbigående ledeevne forårsaket av kondens.

Fjernkontrollen identifiseres entydig ved bruk av serienummeret på typeskiltet.