# Dados técnicos

Plataforma rotativa | RM 3
--- | ---
Número de produto |
Temperatura de serviço | –10 °C … +50 °C
Temperatura de ‌armazenamento | –20 °C … +70 °C
Altura máx. de utilização acima da altura de referência | 2000 m
Humidade relativa máx. | 90 %
Grau de sujidade de acordo com a IEC 61010-1 | 2A)
Peso conforme EPTA‎‑Procedure 01:2014 | 0,46 kg
Tipo de proteção | IP54 (protegido contra pó e projeção de água)

A)

  Só surge sujidade não condutora, mas ocasionalmente é esperada uma condutividade temporária causada por condensação.

Para uma identificação inequívoca da sua plataforma rotativa, consulte o número de série na placa de características.

Telecomando | RC 2
--- | ---
Número de produto |
Raio de açãoA) | 20 m
Temperatura de serviço | –10 °C … +50 °C
Temperatura de ‌armazenamento | –20 °C … +70 °C
Altura máx. de utilização acima da altura de referência | 2000 m
Humidade relativa máx. | 90 %
Grau de sujidade de acordo com a IEC 61010-1 | 2B)
Pilhas | 3 × 1,5 V LR3 (AAA)
Peso conforme EPTA‎‑Procedure 01:2014 | 0,05 kg

A)

  O raio de ação pode ser reduzido por condições ambiente desfavoráveis (por exemplo radiação solar direta).

B)

  Só surge sujidade não condutora, mas ocasionalmente é esperada uma condutividade temporária causada por condensação.

Para uma identificação inequívoca do seu telecomando, consulte o número de série na placa de características.