# Технички податоци

Ротирачка платформа | RM 3
--- | ---
Број на дел |
Оперативна температура | –10 °C … +50 °C
Температура при складирање | –20 °C … +70 °C
Макс. оперативна висина преку референтната висина | 2000 m
Макс. релативна влажност на воздухот. | 90 %
Степен на извалканост според IEC 61010-1 | 2A)
Тежина согласно EPTA-Procedure 01:2014 | 0,46 kg
Вид на заштита | IP54 (заштита од прав и прскање вода)

A)

  Настануваат само неспроводливи нечистотии, но повремено се очекува привремена спроводливост предизвикана од кондензација.

Серискиот број на спецификационата плочка служи за јасна идентификација на вашата ротирачка платформа.

Далечински управувач | RC 2
--- | ---
Број на дел |
Работно полеA) | 20 m
Оперативна температура | –10 °C … +50 °C
Температура при складирање | –20 °C … +70 °C
Макс. оперативна висина преку референтната висина | 2000 m
Макс. релативна влажност на воздухот. | 90 %
Степен на извалканост според IEC 61010-1 | 2B)
Батерии | 3 × 1,5 V LR3 (AAA)
Тежина согласно EPTA-Procedure 01:2014 | 0,05 kg

A)

  Работното поле може да се намали поради неповолни услови на околината (на пр. директна изложеност на сончеви зраци).

B)

  Настануваат само неспроводливи нечистотии, но повремено се очекува привремена спроводливост предизвикана од кондензација.

Серискиот број на спецификационата плочка служи за јасна идентификација на Вашиот далечински управувач.