# Samontējiet mērinstrumentu uz pagriežamās platformas (skatīt attēlu )

Novietojiet mērinstrumentu ar vadotnes gropi uz vadotnes sliedes uz pagriežamās platformas un līdz galam uzbīdiet mērinstrumentu uz platformas.
Lai atvienotu mērinstrumentu no pagriežamās platformas, rīkojieties secībā, kas pretēja iepriekš aprakstītajai.

Novietojiet pagriežamo platformu ar augstuma iestatīšanas skrūvēm horizontāli.