# Alinear la herramienta de medición con la plataforma giratoria

##

Gire el aparato de medición montado en la plataforma giratoria hasta la posición deseada con la mano o con el tornillo de ajuste fino .

##

Están disponibles los siguientes movimientos:

Giro rápido en sentido horario:
Presione y mantenga presionada la tecla de giro rápido en el sentido horario .

Giro rápido en sentido antihorario:
Presione y mantenga presionada la tecla de giro rápido en el sentido antihorario .

Giro lento en sentido horario:
Presione y mantenga presionada la tecla de giro lento en el sentido horario .

Giro lento en sentido antihorario:
Presione y mantenga presionada la tecla de giro lento en el sentido antihorario .

Giro paso a paso en sentido horario:
Presione y mantenga presionada la tecla de giro paso a paso en el sentido horario .

Giro paso a paso en sentido antihorario:
Presione y mantenga presionada la tecla de giro paso a paso en el sentido antihorario .

##

Las informaciones sobre el mando a distancia del aparato de medición y de la plataforma giratoria a través de un teléfono inteligente las puede encontrar en las instrucciones de servicio de su aparato de medición.