# แหล่งจ่ายไฟฟ้า‌ของ‌เครื่อง‌ควบคุม‌‌ระยะไกล

สำหรับการใช้งานรีโมทคอนโทรลของท่าน ขอแนะนำให้ใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์แมงกานีส

เปิดฝาช่องใส่แบตเตอรี่ โดยกดบนตัวล็อค และถอดฝาช่องใส่แบตเตอรี่ออก ใส่แบตเตอรี่เข้าไป

ขณะใส่แบตเตอรี่ต้องดูให้ขั้วแบตเตอรี่อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ที่ด้านในช่องใส่แบตเตอรี่

เปลี่ยน‌แบตเตอรี่‌ทุกก้อน‌พร้อมกัน‌เสมอ โดยใช้‌แบตเตอรี่‌จากผู้ผลิตรายเดียวกัน‌ทั้งหมด‌และ‌มี‌ความจุ‌เท่ากัน‌ทุกก้อน

- เมื่อไม่ใช้งานเครื่องควบคุมระยะไกลเป็นเวลานานต้องถอดแบตเตอรี่ออก แบตเตอรี่สามารถกัดกร่อนในระหว่างเก็บรักษาในรีโมทคอนโทรลเป็นเวลานาน และปล่อยประจุออกเองได้