# Указания по применению

## Указание по пошаговому выравниванию для небольших расстояний

Для точного проецирования лазерных линий даже на больших расстояниях перемещение при пошаговом вращении оказывается незначительным. Чем меньше расстояние между лазером и целью, тем меньше должно быть вращательное движение лазера.

## Указание по точному размещению

Если вам не удается точно совместить лазерный луч с реперной точкой, немного поверните платформу и повторите попытку. Если вам по-прежнему не удается попасть в цель, сократите расстояние между измерительным инструментом и целью.