# Τεχνικά στοιχεία

Περιστρεφόμενη βάση | RM 3
--- | ---
Κωδικός αριθμός |
Θερμοκρασία λειτουργίας | –10 °C … +50 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης | –20 °C … +70 °C
Μέγιστο ύψος χρήσης πάνω από το ύψος αναφοράς | 2.000 m
Μέγιστη σχετική υγρασία αέρα | 90 %
Βαθμός ρύπανσης κατά IEC 61010-1 | 2A)
Βάρος κατά EPTA-Procedure 01:2014 | 0,46 kg
Βαθμός προστασίας | IP54 (προστασία από σκόνη και ψεκαζόμενο νερό)

A)

  Εμφανίζεται μόνο μη αγώγιμη ρύπανση, αλλά περιστασιακά αναμένεται προσωρινή αγωγιμότητα που προκαλείται από την εμφάνιση δρόσου.

Για τη μονοσήμαντη αναγνώριση της περιστρεφόμενης βάσης χρησιμεύει ο αριθμός σειράς πάνω στην πινακίδα τύπου.

Τηλεχειριστήριο | RC 2
--- | ---
Κωδικός αριθμός |
Περιοχή εργασίαςA) | 20 m
Θερμοκρασία λειτουργίας | –10 °C … +50 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης | –20 °C … +70 °C
Μέγιστο ύψος χρήσης πάνω από το ύψος αναφοράς | 2.000 m
Μέγιστη σχετική υγρασία αέρα | 90 %
Βαθμός ρύπανσης κατά IEC 61010-1 | 2B)
Μπαταρίες | 3 × 1,5 V LR3 (AAA)
Βάρος κατά EPTA-Procedure 01:2014 | 0,05 kg

A)

  Η περιοχή εργασίας μπορεί να μειωθεί από δυσμενείς συνθήκες περιβάλλοντος (π.χ. άμεση ηλιακή ακτινοβολία).

B)

  Εμφανίζεται μόνο μη αγώγιμη ρύπανση, αλλά περιστασιακά αναμένεται προσωρινή αγωγιμότητα που προκαλείται από την εμφάνιση δρόσου.

Ο αριθμός σειράς πάνω στην πινακίδα τύπου χρησιμοποιείται για την αναγνώριση του τηλεχειριστηρίου σας.