# Montare lo strumento di misura sul supporto rotante (vedere figura )

Sistemare lo strumento di misura, con la scanalatura di guida sul binario di guida della piattaforma ruotabile e spingere fino all’arresto lo strumento di misura sulla piattaforma.
Per separare le parti, estrarre lo strumento di misura dalla piattaforma ruotabile nella direzione opposta.

Orientare approssimativamente in posizione orizzontale il supporto rotante con le viti di regolazione altezza .