# Caractéristiques ‌techniques

Plateau pivotant | RM 3
--- | ---
Référence |
Températures de fonctionnement | –10 °C … +50 °C
Températures de stockage | –20 °C … +70 °C
Altitude d’utilisation maxi | 2 000 m
Humidité d’air relative maxi | 90 %
Degré d’encrassement selon CEI 61010-1 | 2A)
Poids selon EPTA-Procedure 01:2014 | 0,46 kg
Indice de protection | IP54 (protection contre la poussière et les projections d’eau)

A)

  N’est conçu que pour les salissures/saletés non conductrices mais supporte occasionnellement la conductivité due aux phénomènes de condensation.

Pour une identification précise de votre plateau pivotant, basez-vous sur le numéro de série inscrit sur la plaque signalétique.

Télécommande | RC 2
--- | ---
Référence |
PortéeA) | 20 m
Températures de fonctionnement | –10 °C … +50 °C
Températures de stockage | –20 °C … +70 °C
Altitude d’utilisation maxi | 2 000 m
Humidité d’air relative maxi | 90 %
Degré d’encrassement selon CEI 61010-1 | 2B)
Piles | 3 × 1,5 V LR3 (AAA)
Poids selon EPTA-Procedure 01:2014 | 0,05 kg

A)

  La portée peut être réduite par des conditions défavorables (par ex. exposition directe au soleil).

B)

  N’est conçu que pour les salissures/saletés non conductrices mais supporte occasionnellement la conductivité due aux phénomènes de condensation.

Pour une identification précise de votre télécommande, basez-vous sur le numéro de série inscrit sur la plaque signalétique.