# Техникалық мәліметтер

Айналма платформа | RM 3
--- | ---
Өнім нөмірі |
Жұмыс температурасы | –10°C … +50°C
Сақтау температурасы | –20°C … +70°C
Негізгі биіктіктің үстіндегі макс. пайдалану биіктігі | 2000 м
Салыстырмалы ауа ылғалдылығы, макс. | 90%
Ластану дәрежесі IEC 61010-1 стандарты бойынша | 2A)
Салмағы EPTA-Procedure 01:2014 құжатына сай | 0,46 кг
Қорғаныс дәрежесі | IP54 (шаң мен шашыранды судан қорғалған)

A)

  Тек қана тоқ өткізбейтін лас пайда болады, бірақ кейбір жағдайларда еру нәтижесінде тоө өткізу қабілеті пайда болуы күтіледі.

Айналмалы платформаны бірмағыналы сәйкестендіру үшін фирмалық тақтайшадағы сериялық нөмір қолданылады.

Қашықтан басқару құралы | RC 2
--- | ---
Өнім нөмірі |
Жұмыс аймағыA) | 20 м
Жұмыс температурасы | –10°C … +50°C
Сақтау температурасы | –20°C … +70°C
Негізгі биіктіктің үстіндегі макс. пайдалану биіктігі | 2000 м
Салыстырмалы ауа ылғалдылығы, макс. | 90%
Ластану дәрежесі IEC 61010-1 стандарты бойынша | 2B)
Батареялар | 3 × 1,5 В LR3 (AAA)
Салмағы EPTA-Procedure 01:2014 құжатына сай | 0,05 кг

A)

  Жұмыс аймағын қолайсыз қоршау шарттарында (мысалы тікелей күн сәулелерінде) қысқарту мүмкін.

B)

  Тек қана тоқ өткізбейтін лас пайда болады, бірақ кейбір жағдайларда еру нәтижесінде тоө өткізу қабілеті пайда болуы күтіледі.

Қашықтан басқару құралын бірмағыналы сәйкестендіру үшін фирмалық тақтайшадағы сериялық нөмір қолданылады.