# Tööjuhised

## Suunis sammukaupa joondamiseks lühidistantsidel

Et laserjoont saaks ka suuremate distantside korral täpselt positsioneerida, on pöördliikumine sammukaupa pööramisel väga väike. Mida lühem on laseri ja sihtmärgi vaheline distants, seda väiksem on laseri pöördliikumise mõju.

## Suunis täpseks positsioneerimiseks

Kui laserjoont ei õnnestu piisava täpsusega referentspunktile joondada, pöörake platvormi veidi tagasi ja proovige uuesti. Kui te ikka veel ei taba sihtmärki, vähendage kaugust mõõteriista ja sihtmärgi vahel.