# Робота

- Захищайте поворотну платформу і пульт дистанційного керування від вологи і сонячних променів.

- Не допускайте впливу на поворотну платформу і пульт дистанційного керування екстремальних температур або температурних перепадів. Не залишайте його, напр., в автомобілі. Якщо поворотна платформа і пульт дистанційного керування зазнали впливу великого перепаду температур, перш ніж вмикати їх, дайте їм стабілізувати свою температуру.

Запуск поворотної платформи в експлуатацію
Запуск пульта дистанційного керування в експлуатацію
Вирівнювання вимірювального інструмента з поворотною платформою
Вказівки щодо роботи