# การปฏิบัติงาน

- ปกป้องแท่นหมุนและเครื่องควบคุมระยะไกลจากความชื้น และแสงแดดส่องโดยตรง

- อย่าให้แท่นหมุน และรีโมทคอนโทรล ได้รับอุณหภูมิที่สูงมากหรือรับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงมาก ต. ย. เช่น อย่าปล่อยเครื่องไว้ในรถยนต์เป็นเวลานาน ในกรณีที่อุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงมาก ต้องปล่อยให้แท่นหมุนและรีโมทคอนโทรล ปรับเข้ากับอุณหภูมิรอบด้านก่อนใช้งาน

การเปิดใช้งานแท่นหมุน
การเริ่มต้นปฏิบัติงานของ‌เครื่อง‌ควบคุม‌‌ระยะไกล
ปรับแนวเครื่องมือวัดให้ตรงกับแท่นหมุน
ข้อแนะนำในการทำงาน