# البيانات الفنية

المنصة الدوارة | RM 3
--- | ---
رقم الصنف |
درجة حرارة التشغيل | −10 °م … +50 °م
درجة حرارة التخزين | −20 °م … +70 °م
الحد الأقصى لارتفاع الاستخدام فوق الارتفاع المرجعي | 2000 متر
الحد الأقصى للرطوبة الجوية النسبية | 90 %
درجة الاتساخ تبعا للمعيار IEC 61010-1‏ | ‏A)2
الوزن حسب EPTA‎‑Procedure 01:2014‏ | 0,46 كجم
فئة الحماية | IP54 (حماية من الغبار ورذاذ الماء)

A)

  لا يحدث اتساخ موصل للكهرباء، ولكن في بعض الأحيان قد يتسبب التكثيف في وجود اتساخ موصل للكهرباء بصورة مؤقتة.

لتمييز منصتك الدوارة بشكل فريد يُستخدم الرقم المسلسل الموجود على لوحة الصنع.

جهاز التحكم عن بعد | RC 2
--- | ---
رقم الصنف |
نطاق العملA) | 20 متر
درجة حرارة التشغيل | −10 °م … +50 °م
درجة حرارة التخزين | −20 °م … +70 °م
الحد الأقصى لارتفاع الاستخدام فوق الارتفاع المرجعي | 2000 متر
الحد الأقصى للرطوبة الجوية النسبية | 90 %
درجة الاتساخ تبعا للمعيار IEC 61010-1‏ | B)2‏
البطاريات | 3 × 1,5 فلط LR3 (AAA)‎
الوزن حسب EPTA‎‑Procedure 01:2014‏ | 0,05 كجم

A)

  قد يقل مجال العمل من خلال شروط الأجواء غير الملائمة (مثلا: التعرض لأشعة الشمس المباشرة).

B)

  لا يحدث اتساخ موصل للكهرباء، ولكن في بعض الأحيان قد يتسبب التكثيف في وجود اتساخ موصل للكهرباء بصورة مؤقتة.

لتمييز جهاز التحكم عن بعد بوضوح، ارجع إلی الرقم المتسلسل علی لوحة الصنع.