# Pidikkeen ja sisäkattokiinnikkeen BM 3 asentaminen (katso kuva )

Työnnä pidikettä kääntöalustan alapuolen kiskoihin niin, että se napsahtaa paikalleen. Tee irrotus vetämällä pidike pois kääntöalustasta.

Asennetun pidikkeen magneeteilla voit kiinnittää kääntöalustan sisäkattokiinnikkeeseen .

- Pidä sormet poissa magneettisen tarvikkeen taustapuolesta, kun kiinnität tarvikkeen pintoihin. Sormesi voivat jäädä puristuksiin magneettien voimakkaan vetovoiman johdosta.