# Dane techniczne

Platforma obrotowa | RM 3
--- | ---
Numer katalogowy |
Temperatura robocza | –10°C … +50°C
Temperatura przechowywania | –20°C … +70°C
Maks. wysokość stosowania ponad wysokością referencyjną | 2000 m
Wilgotność względna, maks. | 90%
Stopień zabrudzenia zgodnie z IEC 61010-1 | 2A)
Waga zgodnie z EPTA-Procedure 01:2014 | 0,46 kg
Stopień ochrony | IP54 (ochrona przed pyłem i bryzgami wody)

A)

  Występuje jedynie zabrudzenie nieprzewodzące, jednak od czasu do czasu okresowo należy spodziewać się zjawiska przewodzenia prądu spowodowanego kondensacją.

Do jednoznacznej identyfikacji nabytej platformy obrotowej służy numer seryjny znajdujący się na tabliczce znamionowej.

Pilot | RC 2
--- | ---
Numer katalogowy |
Zasięg pracyA) | 20 m
Temperatura robocza | –10°C … +50°C
Temperatura przechowywania | –20°C … +70°C
Maks. wysokość stosowania ponad wysokością referencyjną | 2000 m
Wilgotność względna, maks. | 90%
Stopień zabrudzenia zgodnie z IEC 61010-1 | 2B)
Baterie | 3 × 1,5 V LR3 (AAA)
Waga zgodnie z EPTA-Procedure 01:2014 | 0,05 kg

A)

  Zasięg pracy może się zmniejszyć przez niekorzystne warunki otoczenia (np. bez‌pośrednie nasłonecznienie).

B)

  Występuje jedynie zabrudzenie nieprzewodzące, jednak od czasu do czasu okresowo należy spodziewać się zjawiska przewodzenia prądu spowodowanego kondensacją.

Do jednoznacznej identyfikacji nabytego pilota służy numer seryjny znajdujący się na tabliczce znamionowej.