# Жұмыс бойынша нұсқаулар

## Қысқа қашықтықта біртіндеп туралау бойынша нұсқау

Лазер сызығын үлкенірек қашықтықтарда дәл орналастыру үшін біртіндеп бұрау кезінде айналма қозғалыс өте кіші болады. Лазер мен нысана арасындағы қашықтық қаншалықты қысқа болса, лазердің айналма қозғалысы соншалықты аз болады.

## Дәл орналастыру бойынша нұсқау

Лазер сызығын негізгі нүктемен дәл туралау мүмкін болмаса, платформаны бір айналымға кері бұрап, қайтадан туралап көріңіз. Егер нысанаға сонда да тимеген болсаңыз, өлшеу құралы мен нысана арасындағы қашықтықты азайтыңыз.