# Живлення пульта дистанційного керування

Для експлуатації пульта дистанційного управління рекомендується використовувати лужно-марганцеві батарейки.

Щоб відкрити кришку секції для батарейок , натисніть на фіксатор і зніміть кришку секції для батарейок. Вставте батарейки.

При цьому звертайте увагу на правильну направленість полюсів, як це показано всередині секції для батарейок.

Міняйте відразу всі батарейки. Використовуйте лише батарейки одного виробника і з однаковою ємністю.

- Виймайте батарейки з пульта дистанційного управління, якщо тривалий час не будете користуватися ним. У разі тривалого зберігання в пульті дистанційного управління батарейки можуть кородувати і саморозряджатися.