# Techniniai duomenys

Sukamoji platforma | RM 3
--- | ---
Gaminio numeris |
Darbinė temperatūra | –10 °C … +50 °C
Sandėliavimo temperatūra | –20 °C … +70 °C
Maks. eksploatavimo aukštis virš bazinio aukščio | 2000 m
Maks. santykinis oro drėgnis | 90 %
Užterštumo laipsnis pagal IEC 61010-1 | 2A)
Svoris pagal „EPTA-Procedure 01:2014“ | 0,46 kg
Apsaugos tipas | IP54 (apsauga nuo dulkių ir vandens purslų)

A)

  Atsiranda tik nelaidžių nešvarumų, tačiau galima tikėtis aprasojimo sukelto laikino laidumo.

Firminėje lentelėje esantis serijos numeris yra skirtas jūsų sukamajai platformai vienareikšmiškai identifikuoti.

Nuotolinio valdymo pultas | RC 2
--- | ---
Gaminio numeris |
Veikimo nuotolisA) | 20 m
Darbinė temperatūra | –10 °C … +50 °C
Sandėliavimo temperatūra | –20 °C … +70 °C
Maks. eksploatavimo aukštis virš bazinio aukščio | 2000 m
Maks. santykinis oro drėgnis | 90 %
Užterštumo laipsnis pagal IEC 61010-1 | 2B)
Baterijos | 3 × 1,5 V LR3 (AAA)
Svoris pagal „EPTA-Procedure 01:2014“ | 0,05 kg

A)

  Esant nepalankioms aplinkos sąlygoms (pvz., tiesiogiai šviečiant saulei), veikimo nuotolis gali sumažėti.

B)

  Atsiranda tik nelaidžių nešvarumų, tačiau galima tikėtis aprasojimo sukelto laikino laidumo.

Firminėje lentelėje esantis serijos numeris yra skirtas jūsų nuotolinio valdymo pulteliui vienareikšmiškai identifikuoti.