# Polohové vyrovnání měřicího přístroje s otočným podstavcem

##

Otočte měřicí přístroj namontovaný na otočném podstavci rukou nebo pomocí šroubu jemného nastavení do požadované polohy.

##

Na výběr jsou následující pohyby:

Rychlé otáčení po směru hodinových ručiček:
Stiskněte a podržte tlačítko rychlého otáčení po směru hodinových ručiček .

Rychlé otáčení proti směru hodinových ručiček:
Stiskněte a podržte tlačítko rychlého otáčení proti směru hodinových ručiček .

Pomalé otáčení po směru hodinových ručiček:
Stiskněte a podržte tlačítko pomalého otáčení po směru hodinových ručiček .

Pomalé otáčení proti směru hodinových ručiček:
Stiskněte a podržte tlačítko pomalého otáčení proti směru hodinových ručiček .

Krokové otáčení po směru hodinových ručiček:
Stiskněte a podržte tlačítko krokového otáčení po směru hodinových ručiček .

Krokové otáčení proti směru hodinových ručiček:
Stiskněte a podržte tlačítko krokového otáčení proti směru hodinových ručiček .

##

Informace o dálkovém ovládání měřicího přístroje a otočného podstavce prostřednictvím chytrého telefonu naleznete v návodu k obsluze svého měřicího přístroje.