# Электропитание системы дистанционного управления

Для эксплуатации пульта дистанционного управления рекомендуется использовать щелочно-марганцевые батарейки.

Чтобы открыть крышку батарейного отсека , нажмите на фиксатор и снимите крышку батарейного отсека. Вставьте батарейки.

Следите при этом за правильным направлением полюсов в соответствии с изображением с внутренней стороны батарейного отсека.

Меняйте сразу все батарейки одновременно. Используйте только батарейки одного производителя и одинаковой емкости.

- Извлекайте батарейки из пульта дистанционного управления, если продолжительное время не будете работать с ним. При длительном хранении в пульте дистанционного управления возможна коррозия и саморазрядка батареек.