# Navodila za delo

## Navodila za stopenjsko usmeritev na kratkih razdaljah

Za natančno pozicioniranje laserske linije tudi na večjih razdaljah je premikanje pri stopenjskem obračanju zelo majhno. Krajša kot je razdalja med laserjem in ciljem, toliko manjše je vrtenje laserja.

## Opozorilo za natančno pozicioniranje

Če laserske linije ne morete točno poravnati na referenčno točko, držalo obrnite nekoliko nazaj in poskusite znova. Če cilja še vedno ne morete zadeti, zmanjšajte razdaljo med merilno napravo in ciljem.