# Технически данни

Въртяща се платформа | RM 3
--- | ---
Каталожен номер |
Работна температура | –10 °C … +50 °C
Температурен диапазон за съхраняване | –20 °C … +70 °C
Макс. работна височина над базовата височина | 2000 m
Относителна влажност макс. | 90 %
Степен на замърсяване съгласно IEC 61010-1 | 2A)
Маса съгласно EPTA-Procedure 01:2014 | 0,46 kg
Клас на защита | IP54 (защита срещу проникване на прах и напръскване с вода)

A)

  Има само непроводимо замърсяване, при което обаче е възможно да се очаква временно причинена проводимост поради конденз.

За еднозначна идентификация на въртящата се платформа служи серийният номер на табелката й.

Дистанционно управление | RC 2
--- | ---
Каталожен номер |
Работен обхватA) | 20 m
Работна температура | –10 °C … +50 °C
Температурен диапазон за съхраняване | –20 °C … +70 °C
Макс. работна височина над базовата височина | 2000 m
Относителна влажност макс. | 90 %
Степен на замърсяване съгласно IEC 61010-1 | 2B)
Батерии | 3 × 1,5 V LR3 (AAA)
Маса съгласно EPTA-Procedure 01:2014 | 0,05 kg

A)

  При неблагоприятни условия (напр. непосредствени слънчеви лъчи) работният диапазон може да е по‑малък.

B)

  Има само непроводимо замърсяване, при което обаче е възможно да се очаква временно причинена проводимост поради конденз.

За еднозначна идентификация на дистанционното управление служи серийният номер върху табелката.