# Norādījumi par darbu

## Norāde par pakāpenisku izvietošanu mazā attālumā

Lai precīzi pozicionētu lāzera līniju arī lielākos attālumos, griešanas kustība, veicot pakāpenisko griešanu, ir niecīga. Jo mazāks ir attālums starp lāzeru un mērķi, jo mazāka ir lāzera griešanas kustība.

## Norāde precīzai pozicionēšanai

Ja nav iespējams novietot lāzera līniju precīzi uz viena references punkta, pagrieziet pagriežamo platformu nedaudz atpakaļ un mēģiniet vēlreiz. Ja vēl joprojām neizdodas sasniegt mērķa punktu, samaziniet attālumu starp mērinstrumentu un mērķi.