# Justere måleverktøyet med den dreibare holderen

##

Drei måleverktøyet som er montert på den dreibare holderen, for hånd eller med fininnstillingsskruen til den ønskede posisjonen.

##

Du kan velge mellom følgende bevegelser:

Dreie raskt med urviseren:
Trykk på knappen for rask dreiing med urviseren , og hold den inne.

Rask dreiing mot urviseren:
Trykk på knappen for rask dreiing mot urviseren , og hold den inne.

Langsom dreiing med urviseren:
Trykk på knappen for langsom dreiing med urviseren , og hold den inne.

Langsom dreiing mot urviseren:
Trykk på knappen for langsom dreiing mot urviseren , og hold den inne.

Trinnvis dreiing med urviseren:
Trykk på knappen for trinnvis dreiing med urviseren , og hold den inne.

Trinnvis dreiing mot urviseren:
Trykk på knappen for trinnvis dreiing mot urviseren , og hold den inne.

##

Du finner informasjon om fjernstyring av måleverktøyet og den dreibare holderen via en smarttelefon, i bruksanvisningen for måleverktøyet.