# Tehnični podatki

Vrtljivo držalo | RM 3
--- | ---
Kataloška številka |
Delovna temperatura | –10 °C … +50 °C
Temperatura skladiščenja | –20 °C … +70 °C
Najv. nadmorska višina uporabe | 2000 m
Najv. relativna zračna vlažnost | 90 %
Stopnja onesnaženja v skladu s standardom IEC 61010-1 | 2A)
Teža po EPTA-Procedure 01:2014 | 0,46 kg
Vrsta zaščite | IP54 (zaščita pred prahom in škropljenjem vode)

A)

  Nastane samo neprevodna umazanija, vendar lahko kljub temu občasno pride do prevodnosti, ki jo povzroči kondenzat.

Svoje vrtljivo držalo lahko nedvoumno prepoznate po serijski številki na tipski ploščici.

Daljinski upravljalnik | RC 2
--- | ---
Kataloška številka |
Delovno območjeA) | 20 m
Delovna temperatura | –10 °C … +50 °C
Temperatura skladiščenja | –20 °C … +70 °C
Najv. nadmorska višina uporabe | 2000 m
Najv. relativna zračna vlažnost | 90 %
Stopnja onesnaženja v skladu s standardom IEC 61010-1 | 2B)
Baterije | 3 × 1,5 V LR3 (AAA)
Teža po EPTA-Procedure 01:2014 | 0,05 kg

A)

  Delovno območje se lahko zaradi neugodnih pogojev v okolici (na primer zaradi neposrednega sončnega sevanja) zmanjša.

B)

  Nastane samo neprevodna umazanija, vendar lahko kljub temu občasno pride do prevodnosti, ki jo povzroči kondenzat.

Svoj daljinski upravljalnik lahko nedvoumno prepoznate po serijski številki na tipski ploščici.