# Positioneringsmuligheder for drejeplatformen (se billede )

Du kan indsætte drejeplatformen på følgende måde:

- stående på en jævn flade
- skruet på en lodret flade med holderen
- skruet på loftslister med holderen og loftsklemmen
- med holderen på magnetiserbare materialer
- skrue på et gængs 1/4"-stativ med 1/4"-stativholder (ikke afbildet).

- Berør ikke bagsiden af det magnetiske tilbehør, når du fastgør tilbehøret til overflader. Magneternes stærke trækkraft kan resultere i, at dine fingre bliver klemt fast.