# Darbo patarimai

## Trumpų distancijų pakopinio išlyginimo nurodymai

Kad lazerio liniją būtų galima nustatyti tiksliai net ir didesnėse distancijose, sukamasis judesys sukant pakopiniu būdu yra labai mažas. Kuo trumpesnė distancija tarp lazerio ir tikslo, tuo mažesnis lazerio sukimo judesio poveikis.

## Tikslios padėties nustatymo nurodymas

Jei lazerio linijos nepavyksta tiksliai nustatyti į atskaitos tašką, pasukite platformą šiek tiek atgal ir pabandykite iš naujo. Jei į tikslą vis tiek nenusitaikote, sumažinkite atstumą tarp matavimo prietaiso ir tikslo.