# Anvisninger

## Informasjon om trinnvis justering over korte avstander

For at laserlinjen skal kunne plasseres nøyaktig også over større avstander, er dreiebevegelsen svært liten ved trinnvis dreiing. Jo kortere avstanden er mellom laseren og målet, desto mindre virker laserens dreiebevegelse.

## Informasjon om nøyaktig plassering

Hvis du ikke lykkes i å justerelaserlinjen nøyaktig etter et referansepunkt, dreier du holderen litt tilbake og forsøker på nytt. Hvis du fortsatt ikke treffer målet, reduserer du avstanden mellom måleverktøyet og målet.