# Operación

- Proteja la plataforma giratoria y el mando a distancia ante la humedad y la irradiación solar directa.

- No exponga la plataforma giratoria y el mando a distancia a temperaturas extremas o cambios bruscos de temperatura. No los deje p. ej. durante un tiempo prolongado en el automóvil. En caso de cambios bruscos de temperatura, deje que se estabilice primero la temperatura de la plataforma giratoria y del mando a distancia antes de ponerlos en funcionamiento.

Puesta en servicio de la plataforma giratoria
Puesta en servicio del mando a distancia
Alinear la herramienta de medición con la plataforma giratoria
Instrucciones para la ‌operación