# Arbeitshinweise

## Hinweis zum schrittweisen Ausrichten auf kurzen Distanzen

Um die Laserlinie auch auf größere Distanzen genau positionieren zu können, ist die Drehbewegung beim schrittweisen Drehen sehr klein. Je kürzer die Distanz zwischen Laser und Ziel, desto kleiner wirkt die Drehbewegung des Lasers.

## Hinweis zum genauen Positionieren

Sollten Sie die Laserlinie nicht genau auf einen Referenzpunkt ausrichten können, dann drehen Sie die Plattform ein Stück zurück und probieren Sie es erneut. Falls Sie das Ziel immer noch nicht treffen, verringern Sie den Abstand zwischen Messwerkzeug und Ziel.