# Műszaki adatok

Forgó platform | RM 3
--- | ---
Rendelési szám |
Üzemi hőmérséklet | –10 °C … +50 °C
Tárolási hőmérséklet | –20 °C … +70 °C
Max. használati magasság a vonatkoztatási magasság felett | 2000 m
A levegő max. relatív nedvességtartalma | 90 %
Szennyezettségi fok az IEC 61010-1 szerint | 2A)
Súly az „EPTA-Procedure 01:2014” (2014/01 EPTA‑eljárás) szerint | 0,46 kg
Védelmi osztály | IP54 (por és fröccsenő víz ellen védett)

A)

  Csak egy nem vezetőképes szennyezés lép fel, ámbár időnként a harmatképződés következtében ideiglenesen egy nullától eltérő vezetőképességre is lehet számítani.

A forgó platformját a típustáblán található gyári számmal lehet egyértelműen azonosítani.

Távirányító | RC 2
--- | ---
Rendelési szám |
Működési területA) | 20 m
Üzemi hőmérséklet | –10 °C … +50 °C
Tárolási hőmérséklet | –20 °C … +70 °C
Max. használati magasság a vonatkoztatási magasság felett | 2000 m
A levegő max. relatív nedvességtartalma | 90 %
Szennyezettségi fok az IEC 61010-1 szerint | 2B)
Elemek | 3 × 1,5 V LR3 (AAA)
Súly az „EPTA-Procedure 01:2014” (2014/01 EPTA‑eljárás) szerint | 0,05 kg

A)

  A működési területet hátrányos környezeti körülmények (pl. közvetlen napsugárzás) lecsökkenthetik.

B)

  Csak egy nem vezetőképes szennyezés lép fel, ámbár időnként a harmatképződés következtében ideiglenesen egy nullától eltérő vezetőképességre is lehet számítani.

A távirányítóját a típustáblán található gyári számmal lehet egyértelműen azonosítani.