# Thông số kỹ thuật

Đế xoay | RM 3
--- | ---
Mã hàng |
Nhiệt độ hoạt động | –10 °C … +50 °C
Nhiệt độ lưu kho | –20 °C … +70 °C
Chiều cao áp dụng tối đa bên trên chiều cao tham chiếu | 2000 m
Độ ẩm không khí tương đối tối đa. | 90 %
Mức độ bẩn theo IEC 61010-1 | 2A)
Trọng lượng theo Qui trình EPTA-Procedure 01:2014 | 0,46 kg
Mức độ bảo vệ | IP54 (được bảo vệ chống bụi và tia nước)

A)

  Chỉ có chất bẩn không dẫn xuất hiện, nhưng đôi khi độ dẫn điện tạm thời gây ra do ngưng tụ.

Số seri ghi trên nhãn mác, để dễ dàng nhận dạng đế xoay.

Điều khiển từ xa | RC 2
--- | ---
Mã hàng |
Phạm vi làm việcA) | 20 m
Nhiệt độ hoạt động | –10 °C … +50 °C
Nhiệt độ lưu kho | –20 °C … +70 °C
Chiều cao áp dụng tối đa bên trên chiều cao tham chiếu | 2000 m
Độ ẩm không khí tương đối tối đa. | 90 %
Mức độ bẩn theo IEC 61010-1 | 2B)
Ắc quy | 3 × 1,5 V LR3 (AAA)
Trọng lượng theo Qui trình EPTA-Procedure 01:2014 | 0,05 kg

A)

  Phạm vi làm việc có thể được giảm thông qua các điều kiện môi trường không thuận lợi (ví dụ như tia mặt trời chiếu trực tiếp).

B)

  Chỉ có chất bẩn không dẫn xuất hiện, nhưng đôi khi độ dẫn điện tạm thời gây ra do ngưng tụ.

Số seri ghi trên nhãn mác, để dễ dàng nhận dạng điều khiển từ xa.