# Date tehnice

Platforma rotativă | RM 3
--- | ---
Număr de identificare |
Temperatură de funcţionare | –10 °C … +50 °C
Temperatură de depozitare | –20 °C … +70 °C
Înălţime maximă de lucru deasupra înălţimii de referinţă | 2000 m
Umiditate atmosferică relativă maximă | 90%
Gradul de murdărie conform IEC 61010-1 | 2A)
Greutate conform EPTA-Procedure 01:2014 | 0,46 kg
Tip de protecţie | IP54 (protecţie împotriva prafului şi a stropilor de apă)

A)

  Acesta se soldează numai cu producerea de reziduuri neconductive, deşi, ocazional, se poate produce o conductivitate temporară din cauza formări de condens.

Pentru identificarea clară a platformei rotative, este necesar numărul de serie de pe plăcuţa cu date tehnice.

Telecomandă | RC 2
--- | ---
Număr de identificare |
Zonă de lucruA) | 20 m
Temperatură de funcţionare | –10 °C … +50 °C
Temperatură de depozitare | –20 °C … +70 °C
Înălţime maximă de lucru deasupra înălţimii de referinţă | 2000 m
Umiditate atmosferică relativă maximă | 90%
Gradul de murdărie conform IEC 61010-1 | 2B)
Baterii | 3 × 1,5 V LR3 (AAA)
Greutate conform EPTA-Procedure 01:2014 | 0,05 kg

A)

  Zona de lucru poate fi limitată din cauza condiţiilor de mediu nefavorabile (de exemplu, expunerea directă la radiaţii solare).

B)

  Acesta se soldează numai cu producerea de reziduuri neconductive, deşi, ocazional, se poate produce o conductivitate temporară din cauza formări de condens.

Pentru identificarea clară a telecomenzii, este necesar numărul de serie de pe plăcuţa cu date tehnice.