# Messa in funzione del telecomando

Fino a quando saranno presenti pile a stilo di tensione sufficiente, il telecomando resterà pronto al funzionamento.

Posizionare il supporto rotante in modo che i segnali del comando a distanza raggiungano direttamente uno dei sensori . Se il telecomando non può essere puntato direttamente su un sensore, il raggio d’azione si riduce. Riflettendo il segnale (ad es. sulle pareti), la distanza può essere migliorata di nuovo anche se il segnale è indiretto.