# Technische Daten

Drehplattform | RM 3
--- | ---
Sachnummer |
Betriebstemperatur | −10 °C … +50 °C
Lagertemperatur | −20 °C … +70 °C
max. Einsatzhöhe über Bezugshöhe | 2000 m
relative Luftfeuchte max. | 90 %
Verschmutzungsgrad entsprechend IEC 61010-1 | 2A)
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014 | 0,46 kg
Schutzart | IP54 (staub- und spritzwassergeschützt)

A)

  Es tritt nur eine nicht leitfähige Verschmutzung auf, wobei jedoch gelegentlich eine vorübergehende durch Betauung verursachte Leitfähigkeit erwartet wird.

Zur eindeutigen Identifizierung Ihrer Drehplattform dient die Seriennummer auf dem Typenschild.

Fernbedienung | RC 2
--- | ---
Sachnummer |
ArbeitsbereichA) | 20 m
Betriebstemperatur | −10 °C … +50 °C
Lagertemperatur | −20 °C … +70 °C
max. Einsatzhöhe über Bezugshöhe | 2000 m
relative Luftfeuchte max. | 90 %
Verschmutzungsgrad entsprechend IEC 61010-1 | 2B)
Batterien | 3 × 1,5 V LR3 (AAA)
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014 | 0,05 kg

A)

  Der Arbeitsbereich kann durch ungünstige Umgebungsbedingungen (z.B. direkte Sonneneinstrahlung) verringert werden.

B)

  Es tritt nur eine nicht leitfähige Verschmutzung auf, wobei jedoch gelegentlich eine vorübergehende durch Betauung verursachte Leitfähigkeit erwartet wird.

Zur eindeutigen Identifizierung Ihrer Fernbedienung dient die Seriennummer auf dem Typenschild.