# Tekniska data

Vridplatta | RM 3
--- | ---
Artikelnummer |
Drifttemperatur | –10 °C … +50 °C
Förvaringstemperatur | –20 °C … +70 °C
Max. användningshöjd över referenshöjd | 2000 m
Relativ luftfuktighet max. | 90 %
Nersmutsningsgrad enligt IEC 61010-1 | 2A)
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014 | 0,46 kg
Skyddsklass | IP54 (damm- och stänkvattenskyddad)

A)

  Endast en icke ledande smuts förekommer, men som på grund av kondens kan bli tillfälligt ledande.

För entydig identifiering av din vridplatta finns serienumret på typskylten.

Fjärrkontroll | RC 2
--- | ---
Artikelnummer |
ArbetsområdeA) | 20 m
Drifttemperatur | –10 °C … +50 °C
Förvaringstemperatur | –20 °C … +70 °C
Max. användningshöjd över referenshöjd | 2000 m
Relativ luftfuktighet max. | 90 %
Nersmutsningsgrad enligt IEC 61010-1 | 2B)
Batterier | 3 × 1,5 V LR3 (AAA)
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014 | 0,05 kg

A)

  Arbetsområdet kan reduceras vid ogynnsamma omgivningsvillkor (t.ex. direkt solljus).

B)

  Endast en icke ledande smuts förekommer, men som på grund av kondens kan bli tillfälligt ledande.

För entydig identifiering av din fjärrkontroll finns serienumret på typskylten.