# Hoidiku ja laeklambri BM 3 paigaldamine (vaata joonist )

Lükake hoidik pöördplatvormi alakülje siinidese, kuni see fikseerub. Eemaldamiseks tõmmake hoidik pöördplatvormist välja.

Paigaldatud hoidiku magnetitega saate pöördplatvormi kinnitada laeklambrile .

- Lisavarustuse kinnitamisel pindadele hoidke sõrmed magnetilise lisavarustuse tagaküljest eemal. Sõrmed võivad magnetite tugeva tõmbejõu tõttu vahele kinni jääda.