# Варіанти позиціонування поворотної платформи (див. мал. )

Поворотну платформу можна встановити таким чином:

- стоячи на рівній поверхні,
- за допомогою кріплення , прикрученого до вертикальної поверхні,
- за допомогою кріплення та стельової скоби на стельових рейках,
- за допомогою кріплення на матеріалах, що намагнічуються,
- за допомогою гнізда під штатив 1/4" , прикрученого до стандартного штатива 1/4" (не показано).

- Прикріплюючи приладдя до поверхонь, тримайте пальці подалі від задньої частини магнітного приладдя. Ваші пальці можуть защемитися внаслідок сильного притягування магнітів.