# Technische gegevens

Draaiplatform | RM 3
--- | ---
Productnummer |
Gebruikstemperatuur | –10 °C … +50 °C
Opslag‌temperatuur | –20 °C … +70 °C
Max. gebruikshoogte boven referentiehoogte | 2000 m
Relatieve luchtvochtigheid max. | 90 %
Vervuilingsgraad volgens IEC 61010-1 | 2A)
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014 | 0,46 kg
Beschermklasse | IP54 (stof- en spatwaterdicht)

A)

  Er ontstaat slechts een niet geleidende vervuiling, waarbij echter soms een tijdelijke geleidbaarheid wort verwacht door bedauwing.

Het serienummer op het typeplaatje dient voor een duidelijke identificatie van uw draaiplatform.

Afstandsbediening | RC 2
--- | ---
Productnummer |
WerkbereikA) | 20 m
Gebruikstemperatuur | –10 °C … +50 °C
Opslag‌temperatuur | –20 °C … +70 °C
Max. gebruikshoogte boven referentiehoogte | 2000 m
Relatieve luchtvochtigheid max. | 90 %
Vervuilingsgraad volgens IEC 61010-1 | 2B)
Batterijen | 3 × 1,5 V LR3 (AAA)
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014 | 0,05 kg

A)

  Het werkbereik kan door ongunstige omgevingsomstandigheden (bijv. direct zonlicht) verminderd worden.

B)

  Er ontstaat slechts een niet geleidende vervuiling, waarbij echter soms een tijdelijke geleidbaarheid wort verwacht door bedauwing.

Het serienummer op het typeplaatje dient voor een duidelijke identificatie van uw afstandsbediening.