# Instruções de trabalho

## Indicação para o alinhamento gradual em curtas distâncias

Para poder posicionar de forma precisa a linha laser em distâncias maiores, o movimento giratório é muito pequeno na rotação gradual. Quanto mais curta for a distância entre o laser e o alvo, menor é o movimento giratório do laser.

## Indicação para o posicionamento preciso

Se não conseguir alinhar a linha laser de forma precisa com um ponto de referência, então rode a plataforma um pouco para trás e tente novamente. Se continuar a não conseguir alcançar o alvo, reduza a distância entre o instrumento de medição e o alvo.