# 技术参数

旋转平台 | RM 3
--- | ---
物品号 |
工作温度 | –10摄氏度至 +50摄氏度
仓储温度 | –20摄氏度至 +70摄氏度
基准高度以上的最大使用高度 | 2000米
最大相对湿度 | 90%
脏污程度符合IEC 61010-1 | 2A)
重量符合EPTA‎‑Procedure 01:2014 | 0.46千克
防护类型 | IP54 （防尘、防溅）

A)

  仅出现非导电性污染，不过有时会因凝结而暂时具备导电性。

型号铭牌上的序列号是您的旋转平台的唯一识别号。

遥控器 | RC 2
--- | ---
物品号 |
工作范围A) | 20米
工作温度 | –10摄氏度至 +50摄氏度
仓储温度 | –20摄氏度至 +70摄氏度
基准高度以上的最大使用高度 | 2000米
最大相对湿度 | 90%
脏污程度符合IEC 61010-1 | 2B)
蓄电池 | 3 × 1.5伏特LR3（AAA）
重量符合EPTA‎‑Procedure 01:2014 | 0.05千克

A)

  工作范围可能会因为环境条件不利（比如阳光直射）而缩小。

B)

  仅出现非导电性污染，不过有时会因凝结而暂时具备导电性。

型号铭牌上的序列号是您的遥控器的唯一识别号。