# Технические данные

Поворотная платформа | RM 3
--- | ---
Товарный номер |
Рабочая температура | –10 °C … +50 °C
Температура хранения | –20 °C … +70 °C
Макс. высота применения над реперной высотой | 2000 м
Относительная влажность воздуха не более | 90 %
Степень загрязненности согласно IEC 61010-1 | 2A)
Масса согласно EPTA‎‑Procedure 01:2014 | 0,46 кг
Степень защиты | IP54 (с защитой от пыли и брызг воды)

A)

  Обычно присутствует только непроводящее загрязнение. Однако, как правило, возникает временная проводимость, вызванная конденсацией.

Однозначная идентификация вашей поворотной платформы возможна по серийному номеру на заводской табличке.

Система дистанционного управления | RC 2
--- | ---
Товарный номер |
Рабочий диапазонA) | 20 м
Рабочая температура | –10 °C … +50 °C
Температура хранения | –20 °C … +70 °C
Макс. высота применения над реперной высотой | 2000 м
Относительная влажность воздуха не более | 90 %
Степень загрязненности согласно IEC 61010-1 | 2B)
Батарейки | 3 × 1,5 В LR3 (AAA)
Масса согласно EPTA‎‑Procedure 01:2014 | 0,05 кг

A)

  Рабочий диапазон может уменьшаться вследствие неблагоприятных окружающих условий (напр., прямых солнечных лучей).

B)

  Обычно присутствует только непроводящее загрязнение. Однако, как правило, возникает временная проводимость, вызванная конденсацией.

Однозначная идентификация вашего пульта дистанционного управления возможна по серийному номеру на заводской табличке.